설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 제주의료원 변전설비 교체공사

2. 위    치 : 제주특별자치도 제주시 산천단 남길 10 제주의료원내

3. 공사 개요

3.1 도급공사

1) 수배전반 철거 및 전력간선 설비 공사

-. 수배전반 철거: 20면      -. TR 철거 : (750KVA)  : 2대

-. 전력케이블 철거 : 1식

2) 특고압 및 전력간선 설비 공사

-. 특고압 케이블 (FR-CN/CO-W 60㎟) : 139m

-. 저압 케이블 (FR-8 240㎟/1C 외) : 1,024m

-. 기타 전기공사 : 1식

3) CABLE TRAY 설비 공사

-. CABLE TRAY (2.3T W:450xH:100 외) : 37m

4) 임시전력공사

-. 전기공사 : 1식

5) 고재처리비

-. 수배전반 20면 철거 및 전력케이블 철거

3.2. 관급자 설치 관급

1) 수배전반

-. 특고압폐쇄배전반 : 5면,             -. 변압기반: 2면

-. 저압배번반(충전반) : 11면,           -. 임시분전반: 2면

2) 무정전 전원장치

-. 50kVA : 1대

3) 비상발전기 750kW 1대

4. 공 사 기 간

본 공사는 착공일로부터 120일로 한다.

단 아래의 경우에는 계약담당 공무원의 승인을 받거나 계약자와 협의하여 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 강우일수 또는 강우로 인한 작업 불가능 일수가 평균 강우일수보다 많을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때.

3) 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

5. 설 계 변 경

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다

1) 현장여건 및 운반사정에 따라 골재원, 사토장이 변경될 때

2) 지급자재의 주요품목 및 수량이 변경될 때

3) 공사현장의 여건변동 및 수량의 증감이 생길 때

4) 지형, 지물 및 민원에 의하여 공법이 변경될 경우

5) 공사감독관 및 발주청의 지시에 의할 때

6) 기타 발주처의 부득이 변경을 요구하는 경우

7) 물가변동으로 인한 계약금액의 조정으로 인한 변경

8) 추정지질이 실제와 상이하여 공법변경이 불가피할 경우

9) 천재지변등 불가항력이 발생하였을 때

10) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생한 경우

6. 본 공사의 설계적용기준은 다음과 같다

1) 건설기계 가격 : 국토교통부 한국건설기술 연구원 적용(2021,1,4)

2) 자재 시세 :사급자재: 2021년 3월 한국물가협회 발행 “물가자료” 및 물가정보 의거 산정

3) 노     임 : 2021년도 상반기 시중노임기준

3) 표준시장단가 : 2021년도 상반기 건설공사 표준시장단가 적용공종 및 단가