일 반 및 특 기 시 방 서

(건축)

공사명 : 제주의료원 옥상정원 환경개선공사

2022.  05.

건  축  사  사  무  소  가  온

목      차

제 1 장	총 칙
제 2 장	가 설 공 사
제 3 장	조 적 공 사
제 4 장	방 수 공 사
제 5 장	타 일 공 사
제 6 장	도 장 공 사
제 7 장	잡 철 금 속 공 사

제 1 장  총   칙

1 - 1   감독원(공사감독)

1) 이 시방서에서 공사감독이라 함은 감독청으로부터 이 공사에 대한 감독을 위임받은 감독청 직원을 말한다.

2) 수급자의 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사는 공사감독의 권한과 책임으로 한다.

1 - 2   누락 사항

본 공사 도면 및 시방서에 명시되지 않은 부분에 대하여도 구조 및 외관, 기능상 시공을 요하는 사항은 감독원의 지시에 따라 수급자 부담으로 시공하여야 한다.

1 - 3   공사의 중지

공사감독은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며 이를 이유로 공사비를 증감 시킬 수 없다.

① 수급자가 설계도서와 상이한 시공을 하거나 소홀한 시공을 할 시 또는 시정지시를 명하여 시정 되지 않을 경우

② 불완전한 시공을 하거나 특별한 사유없이 공사를 지연시킬 경우

③ 기후조건 또는 천재지변으로 인하여 부실시공이 될 우려가 있을 경우

1 - 4   지시사항의 이행

1) 공사시공에 있어 해당부서의 지시 명령, 승인사항 또는 유관공사 및 회사와의 협정사항 등을 준수해야 한다.

2) 감독자의 공사 시공 상 필요한 지시사항을 시공자에게 지시하며 현장 시공자는 이를 성실히 이행하여야 한다.

1 - 5   하도급의 사전승인

주요전문공사는 감독청의 사전승인을 얻어 하도급 시행토록 하되 전부를 제3자에게 대행      시키거나 하도급을 할 수 없다. 또한 재하도급은 어떠한 이유로도 이를 시행할 수 없다.

1 - 6   과다계상분 조정

공사 중 또는 준공 후 자체검사 및 관계기관으로 감액사항 또는 변상조치 사항이 발생하였을 때는 도급자는 이에 순응하여야 하며 차후 이의를 제기 할 수 없다.

1 - 7   이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 공사감독의 지시에 의한다.

단, 주요사항에 대하여 시공자는 공사감독과 공사 범위 내에서 협의 할 수 있다.

1 - 8   설계 변경

1) 현지조건이 설계 도면과 현저한 차이가 있을 때는 이를 현장 조건에 맞게 설계 변경할 수 있다.

2) 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항일지라도 구조, 기능, 현장 마무림 등의 관계로 공법의 경미한변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등 경미한 변경은 공사감독의 지시에 따라 도급금액 범위내에서 이를 시공하여 공사를 완공한다.

3) 재료, 공법 등의 조정 및 변경에 수반하는 수량이 증감등 주요한 변경은 공사감독의 지시에 따른다.

1 - 9   공기 연장

1)  천재지변 또는 발주기관의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2)  공사 기간 중 강우, 강설, 혹한 일수가 과거 10개년간 평균 강우, 강설 혹한 일수 보다 많아 공사에 막대한 지장이 있다고 판단이 되었을 때

1 - 10   공정표

1) 공사착공에 앞서 네트워크(NET WORK)수법(C.P.M혹은 PERT)에 의한 공정표 및 시공계획서를 공사 착공시 작성하여 공사감독이 승인을 받아야 한다.

2) 공정표에는 각 공사의 상호 관련, 각 재료의 반입시기 및 공사 진도 등을 나타내고 자재의 수량과 노무공수를 기입해야 한다.

1 - 11   재    료

1) 본 공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 표시품으로서 사전 승인 하에 사용하도록 하고 K.S표시품이 아닌 것을 사용하고자 할 때는 공사감독의 승인을 받아야 하며 현장 내에 반입한 재료는 모두 공사감독의 검사를 받아야 한다. 또한 일단 반입된 재료 및 장비는 공사감독의 승인 없이는 장외로 반출시킬 수 없다.

2) 견 본 품

수급자는 공사 시행 전에 재료, 마무리 정도, 색상 등 견본품을 제출하여 공사감독의 승인을 받아야 하며 견본품은 공사감독의 지시에 따라 일정기간 보관한다.

3) 검    사

현장 내에 반입된 재료는 모두 공사감독의 검사를 받아야 한다.

4) 재료시험용 공시체는 공사감독의 입회하에 채취 또는 제작하여 봉인을 받고 공사감독이 지정하는 시험소에서 시험을 하되 그 성적서를 제출하여 승인을 받는다. 이 시방서에서 재료시험을 요구하지 않은 재료에 대하여도 필요하다고 공사감독이 요구할  때는 시험을 해야 하며 검사, 시험에 요하는 비용은 수급자 부담으로 한다.

5) 검사시험의 표준

검사 또는 시험은 한국공업규격을 표준으로 하고 그 규격에 지정되지 아니한 것은 이 시방서의 각 항 및 공사감독의 지시에 의한다.

6) 검사, 시험 후의 처리

검사, 시험 완료 후 합격된 반입재는 지정장소에 정돈 보관하고 불합격된 반입자재는 즉시 장외로 반출 하여야 한다. 이때는 속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

7) 지급자재 관리 및 사용

가) 지급자재를 인수 할 때는 공사감독의 입회하에 검수하고 검수 후의 분실, 파손, 변질 등은 수급자가 책임을 진다.

나) 지급자재중 시공부실로 인한 파손 및 부족 부분은 도급자 부담으로 변상한다.

다) 지급자재 사용 후 잉여분은 즉시 반납하거나 잔여분을 공사비에서 감할 수 있다.

1 - 12   시공 검사

1) 각 공사부분은 각 단계마다 검사를 받고 합격승인을 얻은 후 다음 공정에 착수한다.

2) 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 공사감독의 입회하에 시공하고 공사 사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

1 - 13   관련별도 공사

별도 시공의 공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관련자와 협의하며, 상호 연락하여 원만히 진행시키되 이에 요하는 준비공사로서 본 공사의 가설사무소 등의 손료를 관련공사의 가설 손료가 포함된 것으로 한다.

1 - 14   관공청 기타에의 수속

시공 상 필요한 관련부서 및 기타에의 수속은 특별한 사항을 제외하고는 모두 지체 없이 이행하되 이에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

1 - 15   공사용 가설물

공사용 가설 시설물은 공사시공에 필요한 적정 규모 이상이어야 하며 제반규정에 위반되지 않아야 한다.

1 - 16   공사장 관리

공사장 관리는 산업안전보건법, 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생관리규칙 기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 이행하고 안전관리전담자 및 직종별 안전관리인을 선임 배치하여 다음 각 항을 준수한다.

① 노무자 기타 출입의 감시 및 풍기, 위생의 단속

② 화재, 도난, 경음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 방지

③ 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소 및 주변 도로의 정비

④ 현장 내에 출입하는 사람은 고하를 막론하고 안전모를 착용시켜야 하며 특히 작업인부는 안전모 착용 관리책임자를 선정하며 불의의 사고를 미연에 방지하여야 한다.

⑤ 공사용으로 사용하는 모든 전열기는 사용 전에 반드시 현장 사정에 부합되는 접지시설을 갖추어 공사감독에게 보고 및 승인을 받아야 한다.

⑥ 공사장 안전관리 교육을 실시하고 일지를 기록 유지하며 결과 보고서를 작성하여 공사감독에 제출한다.

1 - 17   보    양

각 공사 시방서에 명기된 것 외에 인접공작물, 기타에 손상을 주지 않도록 보양한다.

1 - 18   공사보고 및 공사사진

1) 공사일보

공사계획 및 진도, 노무자 출역, 재료반입, 천후 등의 상황을 기재한 공사일보를 지시양식에 의하여 제출하고 공사 진척이나 시공에 대하여 협의하고 또한 지시를 받는다.

2) 공사보고

기성분에 대한 보고 또는 지시사항에 대한 실시여부에 관하여 공사감독의 요구에 따라 제출한다.

3) 공사기록사진(천연색)

가)  공사가 시행된 과정을 파악할 수 있도록 사진을 찍어 2부씩 제출한다.

나)  사진의 크기는 7.5Cm x 12.5Cm(3″ x 5″)로 한다.

다) 공사사진에는 촬영일자, 촬영내용을 명기하고 사진첩으로 보관 또는 사용이 용이하도록 하여 공사감독에게 제출한다.

4) 준공계 제출

가)  준공검사원 제출 시는 감리 경유를 반드시 필한 후 제출한다.

1 - 19   현장청소 및 원상복구

1)  현장청소 : 공사완료시는 건물내외의 정돈 및 청소를 완전히 한다.

2)  원상복구 : 공사 시공 상 지면, 기존건물의 변경, 손상부분은 수급자 부담으로 원상 복구한다.

1 - 20   현장 대리인

1) 시공자는 공사 착공 전에 교육시설 분야에 상당한 기술과 경험이 있는 자(건설산업기본법 규정에 적합한 기술자)를 선정하여 발주자의 승인을 득한 후 공사착수와 함께 현장에 상주시켜야 한다.

1 - 21   공사현장 조직도

1) 시공자는 안전관리 사고발생 시 빠른시간 내 조치할 수 있는 응급 복구반 및 시공 각 부분의 조직표를 작성하여 현장사무실에 게시하여야 한다.

2) 조직표는 성명,직위,주소,비상연락처 등을 기입 작성하며 종횡으로 연락이 가능해야 한다.

3) 현장공사 중 협력을 요하는 타 공사의 요원도 조직표에 기입해야 한다.

4) 비상시나 급한 상황에서 조직표에 의한 연락이 있을 시에는 소집에 응하여야 하며 현장대리인은 전종사인에게 이를 주지시켜야 한다.

1 - 22   안전 대책

1) 공사시공 중 주위 건축물, 기타 주변환경 등에 변형이 예상될 때에는 공사 착수 전에 그 상황에  대한 보호대책을 세워 시공해야 한다.

2) 주위 건축물 기타 제3자에게 피해가 있을 때에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후처리해야 하며 이에 대한 비용은 수급자 부담으로 한다.

1 - 23   소음 방지

수급자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 소음으로 공사 중에 피해가 없도록 하며 소음, 진동의 방지에 유의해야 한다.

특히, 원치, 콤프렛샤 등의 진동 및 소음 발생의 기계류 사용에 대하여는 그이 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야 한다.

1 - 24   교통과 보안

1) 공사현장에서는 가설시설물, 지하매설물 등이 차량 및 보행자 통행에 영향을 주지 말아야 하며 또한 그의 안전 확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

2) 공사 구획내에 출입하는 공사차량은 일반 교통에 방해되지 않도록 노력해야 한다.

3) 공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전구류는 K.S규격품으로 전압용량에 적합한 규격을 사용할 것이며 담당, 전기기술자는 설비를 점검하여 누전 기타의 위험을 방지해야 한다.

4) 시공자는 화재 예방에 대한 책임자를 선임하고 대책을 수립, 매일 수시점검 하여 안전조치를 취하고 그 결과를 일지에 작성하여야 한다.

5) 공사중 발생하는 풍수해 및 공사중의 안전사고 등의 응급조치에 필요한 기계, 기구, 재료는 상시 일정한 장소에 상당수 비치해야 하며 그의 소재를 관련자에게 주지시켜야 한다.

1 - 25   가공선 및 매설물

공사시공에 지장이 있는 가공선 및 매설물 등 처리에 있어 공정에 지장이 없도록 사전에 처리 방법 등을 공사감독과 협의하며 관계기관의 지시를 받아야 한다.

또한 시공 중 기존 옥상 매설물 등을 손상되지 않도록 보양해야 한다.

1 - 26   기타 사항

1) 공사용 건물

공사에 필요한 현장사무소, 자재창고, 기계기구 거치장소 등에 대하여는 공사감독과 협의하여 설치한다.

2) 본 공사에 필요한 전력은 감독원이 지정하는 위치에서 수전하여 사용하며 전기설비는 제 기준에 의하여 설치하고 전류 누전사고가 생기지 않도록 충분히 관리보수 해야 한다.

3) 소화용구

도급자는 공사 중 만약의 화재발생시 긴급진화작업을 할 수 있는 소화용구를 적정 비치 하고 식별 할 수 있는 표시를 하여야 하며 용접기 사용 인부 등은 휴대용 소화기를 구비하여 작업에 임하여야 한다.

4) 수도시설 구조물의 양생, 되메우기 기타의 공사용수 확보를 위하여 수도시설을 해야 한다.

1 - 27   공사용 전력비

본 공사에 필요한 공사용 전력비는 도급자 부담으로 한다. 이의 구분을 위하여 지정위치에 공사감독의 승인을 득한 후 별도의 계량기를 인입설치 한다.

제 2 장  가  설  공  사

2 - 1 가설공사 공종은 국토부 제정 건축공사 표준시방서에 준하는 것으로 하되 본 시방서와  중복 또는 상이한 내용은 본 시방서의 내용을 우선하여 적용한다.

2 - 2   공통 가설공사

1) 일반 사항

가설 시설물은 공사기간 중 사용이 편리하고, 법규에 맞도록 설치되어야 하며, 규모, 구조, 존치기간 등을 정하여, 감독자의 승인을 받은 후 설치해야 한다.

2) 공사안내 표지판

건설업자는 감독자가 지시하는 규격의 공사개요 안내판 및 조감도를 유성페인트 등으로 작도하여 일주도로에 면한 지정하는 위치에 설치한다.

2 - 3   재해방지 및 기타

1) 안전 대책

가) 공사에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 마련한다.

나) 소음, 진동, 분진 등이 심한 기계기구는 사용을 피하되 부득이 할 경우는 시간을 정하여 사용한다.

다) 공사장 및 공사장 주변에는 작업자, 인근주민 또는 통행인에 위해가 없도록 사전에 안전방책을 철저히 하여 안전사고를 예방해야 한다.

2) 각종 양생

양생이라 함은 재료의 질을 증진시키는 일체의 행위를 말한다. 시공 후 양생은 동결방지, 보온, 살수 등의 양생을 하되, 작업 후 48시간은 그 위를 보행하거나 물건을 놓아서는 안되며, 일광의 직사, 한기, 폭우 등을 피하고 양생지 등을 덮어 보양토록 하며, 기타 방수, 타일 등 마감 및 준 마감 재료의 손상 및 오염방지에 특히 유의 하고 감독자의 지시를 받는다.

3) 현장 뒷정리 및 공사 중 청소

가) 공사완료 때까지는 일체의 공사용 가설물을 철거하고 공사 중일 경우에도 감독자의 지시가 있는 경우는 일부 또는 전부를 철거한다.

나) 공사 중 불필요한 것은 즉시 장외로 반출하여 항상 청결 및 정돈을 해야 하며, 공사 시 공상 지연, 기존 시설물의 변경, 손상 부분은 원상복구하며, 공사 완료 때 건물 내외의 정리정돈 및 청소를 완전히 하여야 한다.

제 3 장  조적공사

3 - 1   일반사항

3 - 2   적용범위

본 시방은 벽돌을 사용하여 구체를 구성하는 공사에 적용한다.

1) 시멘트 벽돌 쌓기

시멘트벽돌은 공장제품 A급 무공시멘트 벽돌로서 KSF 4004 규정에 합격한 것으로 압축 강도는 80㎏/㎠이상이어야 하며, 3개 이상의 견본품과 압축강도 흡수율 기타 성능에 관한 성적표와 감독원이 요구하는 자료를 제출하여 감독원의 승인을 득해야한다.

2) 쌓기 모르터용 재료

시멘트 : KSL 5201 보통포틀랜드 시멘트

모  래 : 경질이고 깨끗하며 먼지,흙,유기물 기타유해물이 혼입되지 아니하고 입도 분포가 적

당한 강모래로서 체로 친 모래

물     : 유해한 불순물이 포함되지 아니한 맑은 물

혼화제 : 감독원의 승인을 득한 제품

배합비 : 시멘트 1: 모래 3

3 - 3   현장검척 및 기준선 먹매김, 기준틀 설치

1) 현장검척 및 기준선 먹매김

구체공사의 시공오차를 정확히 검척하여 감독원에게 보고하고, 심한 시공 오차는 감독원의 지시대로 수정보완한 뒤 감독원의 검사승인을 득해야 한다.

3 - 4   세부시공 상세도의 작성

감독원이 요구하는 부위의 단위조적재 및 판넬재의 나누기와 각종 앵커 및 긴결철물, 배관등 세부시공 상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

3 - 5  단위조적재 쌓기의 바탕처리 및 준비사항

1) 쌓기위치의 바탕면 처리

쌓기위치의 바탕면을 깨끗이 청소하고 바탕면 레벨의 시공오차와 단위조적재의 수직 단수를 계산하여 시공오차가 심한 부분은 1:3시멘트 모르터(100mm 초과시는 C=135Kg 이상의 콘크리트)로 벽두께와 일치할 수 있도록 바탕레벨을 사전에 직선, 수평 바르게 조성해야하며, 구체공사시에 누락된 외벽, 화장실벽, 방수보호벽, 기타위치의 방수턱을 요하는 부분은 방수턱을 설치해야 한다.

2) 쌓기 준비사항

가) 쌓기 위치의 바탕면을 깨끗이 청소하고 충분한 물축임을 하고 단위 조적재에 묻은  흙, 먼지 기타 이물질을 깨끗이 청소하고 벽돌은 쌓기 시점에 표면 건조포화 상태가 되도록 사전에 충분한 물축임을 해두어야 한다.

나) 승인된 세부시공 상세도에 따라 벽체에 매설되는 각종 매설위치를 재확인하고 매설재료를 빠짐없이 준비해두어야 한다.

다) 기존몰탈과 벽돌이 맞닿는 부분의 기존몰탈은 철거후 벽돌쌓기 시공한다.

3 - 6   벽돌쌓기

1) 쌓   기

특기가 없는 한 세로줄눈은 통줄눈이 되지 않게 한다.

가) 가로 세로틀은 표면이 평활하며 뒤틀리지 않은 직선재(목재,철재 SUPPORT)를 사용하여야 한다.

나) 쌓기용 모르터 배합비는 시멘트 1 : 모래 3으로하여 수평, 수직 줄눈 및 기둥, 보 또는 슬래브와 접하는 부위는 줄눈 모르터를 빈틈없이 충전하여야 한다.

2) 줄눈의 나비 및 줄눈처리

가) 가로줄눈, 세로줄눈의 나비는 1cm를 표준으로 하고 단위조적재간의 접합부는 쌓기 모르터가 밀실하게 충진될 수 있도록 쌓아야하며, 쌓기 최상단부의 보, 슬래브와 접하는 부위는 쌓기 완료 후 2～3일 후에 벽에 충격을 주지 않도록 밀실하게 다져 충진 시켜야 한다.

나) 미장 또는 타일붙임 바탕벽의 줄눈은 쌓기 후 모르터가 굳기전에 1cm정도의 깊이로 눌러 파서 KEY를 형성해야하며, 모르터 바름을 요하지 않는 바탕벽의 줄눈은 평활하게 충진 처리한다.

다)  쌓기용 시멘트 모르터

쌓기용 시멘트 모르터는 용적 배합비 1:3배합을 표준으로 하되, 아치쌓기 모르터 배합은 1:2 배합으로 하여 가수후 1시간이상 경과한 것은 사용할 수 없다.

제  4 장  방  수  공  사

4 - 1   액체방수

1) 액체방수는 책임시공으로 하되 공사감독이 지정하는 제품 또는 이와 동등이상의 성능을        보장할 수 있는 제품일 경우는 사전에 공사감독자의 승인을 얻어 사용할 수  있다.

2) 콘크리트 모체에 충격을 주어 균열이 가지 않도록 하여야 하며, 방수이전에 모체 콘크리트균열을 완전히 색출, 그 부분은 공사감독자가 지시하는 방법으로 보강할 것.

3) 방수시공 중 및 시공완료 후 최소한 24시간 내에는 방수공사 작업원 외에는 작업장 출입을 금할 것.

4) 드레인 및 연관처리는 본 방수공사 시공자의 책임 하에 처리하여야 한다.

5) 화장실 등 실내의 물사용 부분의 바닥은 전면 액체방수 1종으로 하여야 한다.

6) 본 방수공사에는 보호방수 모르터가 포함된다. (단, 최종 보호모르터는 미장공사에 포함)

7) 공    종

가) 제1차 물청소

바탕의 건조와 습도 및 강도 점검과 보완

나) 제1차 시멘트풀 방수 시공 (시멘트 + 물 + 방수액 혼합)

다) 침투방수액 칠

라) 시멘트 페이스트(곤죽풀)바르기 (방수몰탈의 접착작용 겸용)

마) 제1차 보호 방수몰탈 바르기

바) 보호 몰탈면의 양생 및 물청소

사) 제2차 시멘트풀 방수 시공 (시멘트 + 물 + 방수액 혼합)

아) 침투방수액 칠

자) 시멘트 페이스트(곤죽풀) 바르기

차) 제2차 보호 방수몰탈 바르기

제 5 장  타일공사

5 - 1   일반사항

1) 일반사항

가. 본 시방은 타일을 사용하여 바닥을 마무리하는 공사에 적용하여, 본 시방에 명시 되지 않은 사항은 표준시방에 의한다.

나. 착공 전에 타일 마무리, 매설물의 위치 및 타일에 부착물의 위치, 다른 공사와 접합부 및 마무리 등의 시공도를 작성하여 감독관의 승인을 받는다.

2) 제출물

가. 제품자료 : 제품설명서. 시험성적서. 제품지명원

나. 제품견본 : 제품의 색상과 무늬를 보여주는 견본을 실제 크기로 제출.

다. 작업계획서 : 자재의 입고일 등을 공사 담당자와 협의 구체적으로 명시 제출.

라. 준공제출물 : 계약이행보증증서 등을 관계 담당자와 협의 선정 제출.

3) 품질보증

가. 증명서 : 요업기술원. 공업기술원. 중소기업사무소에서 시험 분석, 감정, 인증한 제품이어야 한다.

나. 법적사항 : KS L 1001-97에 준한다.

다. 공사 전 협의

① 타일의 선정

② 입고 시기

5 - 2  운송, 보관 및 취급

제품을 운송, 취급 및 보관 시 손상되지 않도록 보양하여야 한다. 제품을 BOX 포장하고 출고 표에 근거, 식별할 수 있는 표시가 있어야 한다.

5 - 3  재료

타일은 KS규격품 또는 이와 동등품 이상으로 하며 규격종류별로 견본을 제출 승인을 득한다. 붙임몰탈 배합비는 1 : 3, 줄눈몰탈 배합비는 1 : 1 로 한다.

5 - 4  타일 붙이기

가. 붙임 모르터의 시멘트는 KSL 5201에 적합한 것으로 하고 모래는 NO. 8 (2.5MM)체를 100% 통과한 것으로 한다.

나. 공사 착수 전에 시공 상 필요한 타일나누기, 이형물의 위치 및 타일에 부착하는 매설물의위치, 다른 재료 구조부분과 접한 부분 및 마무리 등을 감독관과 협의하여야 한다.

다. 타일시공은 주위 온도가 4℃이하가 되거나 강우 시에는 적절한 보호조치 없이는 시공 할 수 없다.

라. 타일 시공 전에 불순물을 제거하고 청소한다.

마. 타일을 붙일 때는 몰탈 표면에 타일을 좌우로 밀어 넣어 두드리면서 타일 두께의 1/3정도가 파묻히게 완전히 밀착시킨다.

바. 필요이상의 수분이 많아 줄눈 몰탈의 강도가 낮게 되면 심한 수축 작용으로 틈새가 벌어지므로 주의하여 시공한다.

사. 물을 사용하는 실의 바닥 타일은 사전에 수평줄 눈을 띄우고, 구배가 맞게 깔고 미장 줄눈을 맞추어 시공도에 따라 붙인다.

아. 물을 사용하는 실은 방수 공사의 이상 유무를 감독원이 지시하는 대로 반드시 선행 확인한 후 시공에 임하여야 하며 시공 중 기준용 선을 긋거나 부착시 못의 사용을 금하고 추를 이용하여 기준선을 설치한다.

자. 줄눈 나누기에서 기준은 반장이하의 조각은 사용치 않는 것으로 한다.

차. 바닥에 사용하는 타일의 줄눈은 백시멘트를 사용한다. 백시멘트 사용시 안료 사용여부 및 줄눈의 형태는 감독관의 지시에 따른다.

카. 화장실, 평면 및 입면은 타일 줄눈 나누기를 하여 감독관의 승인을 받은 후 시공한다.

5 - 5  보양 및 청소

가. 외부 타일 붙임인 경우에 일광의 직사 또는 풍우 등으로 손상을 받을 염려가 있는 곳은 감독관의 지시에 따라 시이트 등 적절한 것을 사용하여 보양한다.

나. 한중 공사 시에는 시공 면을 보호하고 동해 또는 급격한 온도 변화에 의한 손상을 피하도록 기온이 2도 이하일 때에는 임시로 가설 난방 등에 의해 시공 부분을 보양한다.

다. 타일을 붙인 후 7일간은 진동이나 보행을 금한다.

라. 치장줄눈이 완료된 후 타일 면에 붙은 불결한 것이나 모르터, 시멘트 풀등을 제거하고 종이나 헝겊 또는 스펀지 등으로 물을 축여 타일 면을 깨끗이 씻어 낸다.

마. 부득이한 경우에 공업용 염산 30배 용액을 사용하며 사용 후 물로 산분을 완전히 씻어 낸다.

바. 바닥 타일 보양은 톱밥 깔기 보양 후 깨끗이 청소한다.

5 - 6  검 사

가. 시공 중 검사

하루 작업이 끝난 후  뒷면에 붙임 몰탈이 충분히 채워졌는지를 확인하여 탈락을 방지하여야 한다.

나. 두들김 검사

1) 붙임모르터의 경화 후 검사 봉으로 전면적을 두들겨 본다.

2) 들뜸, 균열 등이 발견된 부위는 줄눈부분을 잘라내어 다시 붙인다.

라. 접착력 시험

1) 타일의 접착력 시험은 600㎡ 당 한 장씩 시험한다. 시험위치는 감독관의 지시에 따른다.

2) 시험할 타일은 먼저 줄눈부분을 콘크리트 면까지 절단하여 주위의 타일과 분리시킨다.

3) 시험은 타일 시공 후 4주 이상일 때 행한다.

4) 시험결과의 판정은 접착강도가 4㎏/㎠ 이상이어야 한다.

제 6 장  도  장  공  사

6 - 1   일반사항

1) 본 시방서는 건물의 실내외에서 실시하고 각종 도장공사의 자재공급, 표면처리 및 보호, 도료의 혼합 및 도포, 시험 및 검사 등 각종 도장작업에 대하여 적용한다.

2) 감독자가 지시하는 도장재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을 받은 후에 본 공사에 착수해야 한다.

3) 본 시방서에 언급되지 않은 부분은 K.S를 원칙으로 한다.

6 - 2   재    료

1) 도료는 KS 규격품으로 감독자가 지시하는 제품을 사용한다.

2) 도장작업에 사용하는 모든 재료 및 장비 등은 동일한 회사의 제품을 사용하는 것을 원칙으 로 한다.

3) 용제, 희석제 및 세척제

도장에 사용되는 용제, 희석제, 세척제는 도료 제조업자가 추천한 것으로서 염화물이나 불화물을 함유하지 않는 것이어야 한다.

6 - 3   작업조건

1) 눈, 비가 내리거나 안개가 낄 때, 먼지가 발생할 때, 상대습도가 90%를 초과할 때 또는 도장 바탕면이 충분히 건조되어 있지 않은 경우에는 도장작업을 금한다.

2) 도장되는 표면 및 작업장의 온도가 5℃ 이하인 경우에는 도장 작업을 금한다.  다만, 내부의 경우에 한해 보온 및 보양조치를 하였을 경우에는 감독자의 승인을 받아 도장작업을 할 수 있다.

6 - 4   적용범위

이 시방은 도료제품을 사용하여 건물의 내･외부 마무리 재료의 미관적 보호 또는 내후, 내식,  내구성 등의 유지를 주목적으로 하는 공사에 적용한다.

칠 종 류	도장회수	사용 장소	비 고
유성페인트(조합페인트) 합성수지 에멀젼페인트 (수성페인트) 방청페인트 (광명단)	2회 2회 1-2회	도면참조(목부, 철부) 천정 : 2회 내벽 : 2회 외벽천정 : 2회 기존외벽 : 1회 각종철제바탕 도면참조	KS M-5312(1급) KS M-5320(1급) 내부용 KS M-5310(1급) 외부용 KS M-5311(2종)

6 - 5   재    료

1) 도료는 K.S 규격품으로 최상품이어야 하며 밀봉한 채 반입하여 감리자의 승인을 득한다.

2) 도료의 견본

각 종류별 사용도료 견본품을 제출하여 색상, 품질 등에 관하여 감리자의 승인을 득한 후 시공한다.

6 - 6   조합페인트

1) 품    질 : KS M-5312 규정에 의한 KS 표시품으로 하며 사용되는 칠의 재질과 용도에 따라

감리자의   승인을 득한 후 사용한다.

2) 공법은 도장용 스프레이건을 사용하는 것을 원칙으로 하되 손질을 할 경우는 감독원의 승인을 얻되, 열량에 따른 색깔 경계 구획 및 거품, 흐름 등이 생기지 않도록 유의한다.

6 - 7   수성페인트

1) 품    질 : 외부용 수성페인트 KS M-5320 1급 KS 표시품

2) 시공은 바탕누름, 초벌칠, 연마지 닦기, 재벌, 정벌칠의 순서로 하되 배합, 방치시간은 표준시방서에 준하며, 단계별로 색상을 달리하여 최종 색상에 이르도록 한다.

3) 집섬보드면은 도장 전에 구멍, 홈, 틈서리 등에 징크퍼티, 석고, 된반죽한 소성칠등으로  퍼티 먹임을 하여 평활하게 바탕만 들기를 한다.

6 - 8   방청페인트

1) 품    질 : KS M-5311 2종 1급에 적합한 제품을 사용한다.

2) 콘크리트 또는 몰탈 속에 매입되지 않는 모든 철재면에는 2회이상 도장한다.

3) 1회째의 도장은 가공공장에서 조립 전에 칠함을 원칙으로 하되 부득이 조립 후에 할 때에는 조립하여  밀착되는 면은 2회 도장한다.

4)  현장 반입 후 칠의 도막에 손상이 있는 부분은 곧 보수하여 둔다.

6 - 9   에멀젼수지계 도장

1) 고운, 조형 마감재

가) 고운, 조형 마감재

① 100% 아크릴 에멀젼 + 천연 무기물 혼합

②고운, 조형 마감재의 건조시간은 기온과 습도에 따라 다르다. (평균건조시간 : 21℃, 55%, 24시간)

나) 시공 일반사항

① 고운, 조형 마감재의 시공 바탕면은 정벌 미장의 평활도를 가져야 한다.

② 마감재 시공 시 균일한 외형과 연속적 작업을 위해 충분한 노동력, 발판과 장비등이 준비되어야 한다.

③ 시공에는 깨끗한 스테인레스 흙손 또는 스프레이 머신을 사용하여야 한다.

④ 시공에 사용되는 물은 깨긋하고 마실 수 있을 정도가 되어야 한다.

⑤ 고운, 조형 마감재는 미장 또는 뿜칠 도장으로 시공하여야 한다.

⑥ 완전 건조까지 고운, 조형 마감재는 먼지와 매연 등 공중에 떠다니는 오염물질이나 날씨 등  외부의 손상요인으로부터 보호되어져야 한다.

⑦ 양생은 충분한 접착력을 가질 수 있도록 24시간 양생한다.

다) 시공 시 주의사항

① 제품을 시공 전에 충분히 교반한다.

② 고운, 조형 마감용의 모든 재료는 직사광선을 피하고 섭씨 4℃이상에서 방수 밀폐용기에 담아 보관한다.

③ 기온이 4℃이하, 습도 85%이상 또는 우천 시인 환경에는 작업을 하지 않는다.

제 7 장  잡  철  금  속  공  사

7 - 1 일반사항

1) 적용범위

이 시방서는 명시된 금속재의 제작 및 잡철물에 대한 시방을 제시한다.

가) 이 시방서에 의해서 제공되는 금속재 제작, 잡철물 및 관련 구성재는 강재격자 및 틀, 철재 보행로, 주철구거배수공 및 쇠살, 관과 도관슬리브, 콘크리트의 연단, 모서리 및 턱을 보호하기 위한 강재 L형강 및 기타 보호물, 지지물 및 조적판재, 엘리베이터 가이드 레일의 지지브 라켓, 사다리, 콘크리트 계단모서리 보호물, 각종 강재클립, L형강 및 브라켓, 정착물, 긴결재 및 공사를 완성하는데 필요한 부품대 등을 포함한다.

나) 시공도면

치수, 제작 및 시공의 상세, 조립방법, 쇠붙이, 정착물 및 부대품의 위치, 설치상세 등을 나타낸 금속재 제작 및 잡철물에 대한 상세한 시공도면을 작성하여 발주자 대리인의 승인을 받아야 한다.

다) 제작된 L형강은 계약도면의 요건을 만족하고, 승인된 시공도면에 나타낸 것일 경우에 검수된다.

라) 긴결재 및 부대품

정착재와 긴결재 설치를 위해서 필요한대로 갖추어야 하고, 긴결재는 해당위치에 적합하고 승인된대로 스테인레스강을 사용한다.

마) 배수구거

① 명시된 치수와 형태를 갖는 표준제품의 구구체를 명시된대로 공급해야 한다.

② 덮개는 흔들리고 들거덕거리는 것을 방지하기 위해서는 지지면을 기계로 깍은 것이라야한다.

③ 배수구거로 사람이 통행하는 장소에서는 덮개는 논슬립 표면 처리를 하여야 한다.

바) 그라우트

바닥판과 지지판에는 무수축 그라우트 및 구조용 강재공의 해당요건에 따라 고강도의 무수축그라우트를 사용해야 한다.

사) 설치

① 금속재 제작물과 접철물은 계약도면과 승인된 시공도면에 따라 이러한 공사의 설치에 숙련 되고 경험있는 근로자를 사용해서 설치해야 한다.

② 금속재 제작물과 잡철물은 완전하고 마무리된 설치에 요구되는 제작자가 공급한 모든 부대 품을 사용해서 설치해야 한다.

③ 금속재는 승인된 시공조건에 따라 수평, 수직 또는 요구된 각도에 맞고, 경우에 따라서는 건물이나 구조물의 관련되는 선에 평행한 각도와 연단에 맞추어서 편평하고 정연하게 설치 해야 한다.

④ 현장용접이 요구된 경우에는 용접공의 요건에 합치해야 한다.

⑤ 바닥판과 지지판이 그라우팅을 필요로 하는 경우에는 무수축그라우트와 구조용 강재공의 해당요건에 합치해야 한다.